|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **سعر الكمية** | **سعر الوحدة** | **الكمية** | **الوحدة** | **المواصفات** | **البند** |
|  |  |  |  | اعمال الحفريات : | 1 |
|  |  | 17.9 | م3 | حفر وإزالة متبقي ناتج الحفر بعيدا عن الموقع بأبعاد 3.4\*1.7متر بعمق 3.1 متر | 1.1 |
|  |  | 1.2 | م3 | حفر اساس شريطئ عمق 0.5 متر وعرض0.4 متر طول 3 متر | 2.1 |
|  |  |  |  | اعمال الردميات : | 2 |
|  |  | 3.9 | م3 | توريد مواد وعمل ردميات من السفاية حول الجدران الخارجية للخزان بعرض 0.2 متر وعمق 3 متر مع المندلة الجيدة . | 1.2 |
|  |  | 3 | م3 | توريد وعمل ردميات من التراب الحماري حول المراحيض من الخارج مع المندلة الجيدة . | 2.2 |
|  |  |  |  | أعمال الخرسانة : | 3 |
|  |  | 0.5 | م3 | توريد وصب خرسانة مسلحة1:2:4 لاارضية السابتك سمك 0.10 متر بأبعاد 3\*3 متر بحديد تسليح 10 ملم ومسافات بينية 15 سم . حسب الرسومات | 1.3 |
|  |  | 0.8 | م3 | توريد وصب خرسانة مسلحة1:2:4 لسقف السابتك سمك 0.1 متر بأبعاد 3\*5.4 متر بحديد تسليح 12 ملم ومسافات بينية 15 سم . مع عمل منحدر امام المداخل للمعاقين مع عمل فتحات للمراحيض والمنهول (مع عمل غطاء من الخرسانة المسلحة لفتحة المنهول) حسب الرسومات وتوجيهات المهندس المشرف. | 2.3 |
|  |  |  |  | أعمال المباني : - | 4 |
|  |  | 24 | م2 | توريد وعمل مباني من الطوب الأحمر درجة أولي سمك طوبة ونص بإرتفاع 3.5 متر والمونة الحرة 1:6 لحوائط السابتك | 1.4 |
|  |  | 2 | م2 | توريد وعمل مباني من الطوب الاحمر عرض طوبتين 0.4 متر والمونة الحرة 1:6 لبناء الاساس الشريطئ |  |
|  |  | 36 | م2 | توريد وعمل مباني من الطوب الأحمر درجة أولي سمك طوبة ومونة حرة 1:6 للمباني العلويه حسب الخرط | 2.4 |
|  |  |  |  | اعمال البياض والنقاشة : - | 5 |
|  |  | 95 | م2 | توريد وعمل بياض للسابتك من الداخل والمباني العلوية من الداخل والخارج بمونة اسمنتية بنسبة خلط 1:6 | 1.5 |
|  |  | 95 | م2 | توريد مواد وعمل نقاشة للمباني داخلية والخارجية مع عمل طلية حريرة مع عمل عازل مائي لحوائط السابتك من الداخل ثلاثة طبقات | 2.5 |
|  |  | 2 | عدد | توريد وتركيب مقعد بلدي جيد الصنع مع عمل ارضية حول المقعد من الطوب والاسمنت ( عمل بياض للارضية ) | 6 |
|  |  |  |  | الابواب والمناور : - | 7 |
|  |  | 2 | عدد | توريد وتركيب باب 2.1\*0.75 متر من المواسير 3\*6 تقيلة والصاج سمك 8 ملم بترباس داخلي وخارجي محلي التصنيع وعدد ثلاثة مفصلات 6" مع عمل منور من الإكسبنده من أعلي للتهويه بعرض الباب وعمل مقبض شامل أعمال الدهانات وإظهار الشعار لكل باب وحسب توجيهات الإشراف. | 1.7 |
|  |  | 2 | عدد | توريد وتركيب فتحات للتهوية من الزوي 2 بوصة والأكسبندة والنملي بأبعاد 40\*30سم . | 2.7 |
|  |  |  |  | أعمال السقوفات : - | 8 |
|  |  | 4.8 | م2 | توريد وتركيب سقف من الزنك عيار 0.35 ماركة أبو حصان مع عمل مدادات طولية من المواسير 3\*6 سمك 1مل حسب الرسومات المرفقة وتوجيهات المهندس المشرف. | 1.8 |
|  |  |  |  | أعمال التهوية : - | 9 |
|  |  | 2 | عدد | توريد وتركيب هواية من المواسير بضغط 6 بار طول 4.2 لكل منهم مع عمل غطاء عند النهاية الخارجية (PVC) | 1.9 |
|  |  |  |  | الجمـــــــلة |  |

جملة المبلغ كتابة بالحروف ---------------------------------------------------------------------------------

اسم العمل -------------------------------------------------------------------------------------------------

التوقيع والختم -----------------------------------------------------------------------------------------------