|  |  |
| --- | --- |
| **Plan International Sudan****White Nile Program****Tender No. (WN 03)** **for the year2025**Plan **International – Sudan White Nile Program –** **Kosti Office would like to qualify contractors and companies to construct two permanent school classrooms size (9\*5M) at Elbanjadeed primary school Elbanjadeed community Aldewaim locality.****Technical and financial offers are submitted by contractors and companies to implement the tender as shown in accordance with the conditions and specifications specified in the tender below, as well as the tender brochure and documents, which will begin to be delivered to those wishing to be delivered as of Monday 14h April 2025 from the organization's office in the White Nile, Kosti City During official working hours. The last day to withdraw the tender booklet for contractors and** companies is **Sunday : 27 April 2025**, and the **last day to receive the envelopes from companies and contractors is Thursday : 01 May 2025 at ten in the morning, the following conditions shall be taken into account when submitting the bid:**1. **Tax Free party in the name of the Director of Plan International Sudan White Nile Program**
2. **The legal stamp within the limits of the cost** of the bid **(must be brought after the award of the bid to the successful party)**
3. **Certificate of discharge from Zakat in the name of the director of the organization**
4. **Business Name Registration Certificate**
5. **Valid Engineering Regulatory Council Registration Certificate**
6. **Valid Contractors Union Registration Certificate**
7. **Certificate of financial ability (bank statement of at least three months)** **January, February, and March 2025)**
8. **Certificates of completion of similar works**
9. **Payment of 2% of the tender value by bank check, insurance company or bank guarantee letter in the name of the manager, supplemented to 10% for those who win the bid or refund for those who do not award the bid.**
10. **Attach a copy of the required documents (please do not attach any originals) and the documents are not returned**
11. **The tender brochure and specifications are obtained from the offices of Plan International – Sudan, the White Nile Program Office, Kosti, east of the Kosti Officers Club and south of the Sudanese Electricity Distribution Company.**

  |   |

**The last day to receive tender brochures from companies and contractors is, Thursday : 01 May 2025 at ten in the morning**

**التاريخ: 14/04/2520م Reference: Tender No. (WN 02) for the year2025**

**السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته**

**السادة / ...................................................................**

 **المحترم،،،،،،،**

**Construction of two permanent school classrooms size (9\*5M) at Elbanjadeed primary school Elbanjadeed community Aldewaim locality.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Total cost in USD** **أجمالى التكلفة بالدولار** | **Unit Price USD**سعر الوحدة بالدولار | **Quantities** | **Unit** | **Specifications**  | **Item** |
|  | Job  | نظافة وتجهيز وتسوية وتخطيط الموقع Cleaning, equipping, leveling and site planning | 1 |
| **اعمــــــــــــــــــــــــــــــــــال الحفــــــــــــــــــــريات:** | 2 |
|  |  | 56 | M.l | حفر وازالة ناتج الحفرمن الاساس الشريطي بعرض 50سم وعمق 90 سم للفصولDrilling and removal of the drilling output from the strip basis with a width of 50 cm and a depth of 90 cm for seasons | 2.1 |
| **اعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال المبـــــــــــــــــــــاني:** | 3  |
|  |  | 25.5 | M2 | توريد وتشييد قصة من الطوب الاحمر نمرة (1) والمونة الاسمنتية 1:6 ارتفاع 40سم حسب توجيهات المهندس المشرفSupplying and constructing a red brick story (1) and cement mortar 1: 6, height 40 cm, as directed by the supervising engineer | 3.1 |
|  |  | 153 | M2 | توريد وتشييد مباني من الطوب الاحمر نمرة (1)طوبة ونص والمونة الاسمنتية 1:6 لحوائط الفصول ارتفاع 3مSupply and construction of red brick buildings Nimra (1)brick and half and concrete mortar 1:6 for the walls of the seasons height 3 m | 3.2 |
|  |  | 25.5 | M2 | توريد وتشييد مباني بربيت من الطوب الاحمر واحد ونص طوبة والمونة الاسمنتية 1:6 ارتفاع 50سم Supply and construction of the buildings of The Barbit of the red brick one and a half brick and cement mortar 1:6 height 50 cm | 3.3 |
|  | **Total building work** |  |
| اعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــال الردمــــــــــــــــيات The work of the back feeling s: : | 4 |
|  |  | 20.4 | م3 | توريد وتشييد ردمية من السفاية للاساس الشريطي سمك 50سم مع المندلة الجيدة والرش بالماءSupply and construction of earthworks from Sufaya for 50 cm striped foundation with good mandala and spraying with water | 4.1 |
|  |  | 36 | م3 | توريد وتشييد ردمية ترابية (حماري) سمك 40سم علي طبقتين مع المندلة الجيدة والرش بالماء لارضيات المبانيSupply and construction of earthen plaster (donkey) 40 cm thickness on two floors with good mandala and water spray for building floors | 4.2 |
|  | **total works of back feeling**  |  |
| **اعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــال الخرسانات :** | 5 |
|  |  | 9 | م3 | توريد وتشييد فرشة بيضاء سمك 10سم بخلطة خرسانية 1:3:6لارضيات الفصول بفواصل تمدد مع المعالجة الجيدة Supply and construction of 10 cm white mattress with concrete mixture 1: 3: 6 for classroom flooring with expansion joints with good handling | 5.1 |
|  |  | 6.12 | م3 | توريد وتشييد وتوضيب قريد بيم (30\*40) سم بحديد تسليح 4لينية (عدد6سيخات)ومسافات بينية 15سم ومونة خرسانية Supplying, constructing and packing P-Bum (30 \* 40) cm with reinforcing steel 4 lenght (6 skewers), interstitial spacing of 15 cm and concrete mortar 1: 2: 41:2:4 | 5.2 |
|  |  | 3.2 | م3 | توريد وتشييد وتوضيب بيم عتب وهيد بيم (25\*25) سم بحديد تسليح 4لينية(عدد4سيخات) ومسافات بينية 15سم ومونة خرسانية Supplying, constructing and packing beams of lintel (25 \* 25) cm with reinforcing steel 4 lins (4 skewers), interfaces of 15 cm and concrete mortar 1: 2: 41:2:4 | 5.3 |
|  | **جملة اعمال الخرسانات** |  |
| اعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــال التشطـــــــــــــــيبات : | 6 |
|  |  | 306 | M2 | توريد وتشييد بياض داخلي وخارجي سمك 2سم بالمونة الاسمنتية 1:8 لحوائط الفصول مع المعالجة الجيدة والرش بالماء وتشطيب الجلس والشوكات Supply and construction of indoor and outdoor laying thickness of 2 cm with 1: 8 cement mortar for classroom walls with good treatment, spraying with water, finishing the sat and thorns | 6.1 |
|  | Job  | توريد وتشييد مسطبة للاستاذة بابعاد (3\*2)م ومسطبة خارجية امام الفصل بعرض الباب وبتدرج مناسب  Supply and construction of a terrace for the teacher with dimensions (3\*2)M and an external terrace in front of the classroom by the width of the door and appropriately graded  | 6.2 |
|  | Job | توريد وتشييد سبورة بابعاد (3\*2.5)م كاملة مع الطلاء بالبوهية Supply and construction of a 3\*2.5 m balboh paint  | 6.3 |
|  |  | 306 | M2 | توريد وتشييد وعمل نقاشة ثلاثة اوجة بالطلية الحريرية والبوماستك من الداخل والخارج وطباعة شعار المنظمة والشركاء Supply, construction and work of a three-facet discussion in silk and pumastics from home and abroad and print the logo of the organization and partners  | 6.4 |
|  | **جملة اعمال التشطيبات**  |  |
| اعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الحديد والسقوفات : | 7 |
|  |  | 2 | number | توريد وتوضيب وتركيب باب ضلفتين من المواسير المربعة اكومي (1.2\*2.2) كاملSupply, packing and installation of two acome square pipes (1.2 \* 2.2) complete | 7.1 |
|  |  | 10 | number | توريد وتوضيب وتركيب شباك من المواسير المربعة (1.2\*2.2) كامل مع عمل الحمايةSupplying, packing and installing square tubes (1.2 \* 2.2) complete with protection work | 7.2 |
|  |  | 90 | M2 | توريد وتركيب وتثبيت سقف من الزنك العادي ابوحصان (35ملي) والكمر 14سم (عدد3) والمواسير المربعه التقيلة (4\*8) للمدادات الطولية (عدد5)ومسمار الغانج وتثبيت عازل حراري بالنملي الناعم حسب اصول الصنعهSupply, installation and installation of the roof ordinary zinc abuhusan (35ml), and heavy square pipes (4\*8) for longitudinal supplies (number5) and gang nail and install thermal insulation in soft (according to the origins of the manufacture) according to the origins of his workmanship  | 7.3 |
|  | **جملة اعمال الحـــــديد والسقوفات** |  |
|  | **إجمالي المبلغ بالدولار Total in USD**  |  |
|  | **VAT القيمة المضافة إذا وجدت مع ارفاق خطاب التكليف الصادر من ديوان الضرائب**  |  |
|  | **إجمالي المبلغ بالدولار + القيمة المضافة Total** |  |

**الجملة كتابتاً ...........................................................................................**

**الفترة الزمنية للتسليم** : .......................................................

**Payment Terms**

* **Plan will pay the total cost in SDG equivalent to USD according to Bank of Khartoum monthly exchange rate .**
* Plan will paid the total amount in three instalment 30% after achievement the work , Second instalment 30% , final instalment 10% after completion the work 100%

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | First Instalment 30% | Second Instalment 30% | third Instalment 30% |
| 1 | Plan will not paid the first installment in Advance payment, will pay according to achievement  | will pay according to work achievement **60%** | will pay according to work achievement **100%** |
| 2 | **Retention money 10% PIS will be The Company has the right to withhold a reasonable amount of 10% of the total contract value or the Company must provide a bank guarantee equivalent to this amount as retention money which will be returned after six months.** |

**Procurement Department: Mohammed Abdalgadir Mahmoud**

 **Signature ..... Stamp....**

**Company Representative .........................**

**Signature -------------**

**Stamp .................... Phone ...............**